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Администрация сельского поселения
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта  2015 года  № 9

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры   сельского поселения Алькинский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан на 2015 – 2020 годы


В целях повышения эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения  сельского поселения, увеличения мощности , пропускной способности и сроков эксплуатации систем  коммунальной инфраструктуры , 

          ПОСТАНОВЛЯЮ : 


1. Утвердить  Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Алькинский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан на 2015 – 2020 годы.

2.Обнародовать настоящее Постановление на информационном стенде в Администрации сельского поселения Алькинский сельсовет по адресу: Республика Башкортостан, Салаватский район, с.Алькино, ул.Кольцевая, д.6 и на  официальном сайте Администрации сельского поселения Алькинский сельсовет муниципального района Салаватский район  Республики Башкортостан по адресу: http://cp-alkino.ru. 

  3.Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения 
                                      У.Х.Давлетшин 

	 
	УТВЕРЖДЕНО

Постановлением главы сельского поселения
Алькинский сельсовет 

муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан

 №9  от 31.03.2015 г


 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 
	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Алькинский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан на 2015 – 2020 годы

.

	Основание для разработки Программы
	1. Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ    «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

2. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-Ф3   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3.Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 года № 8 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

4. Статья 8 Федерального закона от 30.12.2012 №289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

	Заказчик Программы
	Администрация сельского поселения Алькинский сельсовет

	Разработчики
	Администрация сельского поселения Алькинский сельсовет

	Исполнители
	Администрация сельского поселения Алькинский сельсовет

	Цели Программы
	- повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения сельского поселения Алькинский сельсовет, увеличение мощности, пропускной способности и сроков эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение возможности подключения строящихся жилых объектов и объектов социально-культурного, бытового и промышленного назначения к системе коммунальной инфраструктуры населенных пунктов сельского поселения Алькинский сельсовет;

- создание условий для устойчивого социально-экономического развития населенных пунктов сельского поселения Алькинский сельсовет путем реформирования отрасли ЖКХ

-совершенствование механизмов эффективного управления муниципальным имуществом;

- создание благоприятных условий привлечения инвестиций в жилищно-коммунальный сектор населенных пунктов сельского поселения Алькинский сельсовет;

- улучшение экологической ситуации в поселении.

	Задачи Программы
	- проектно-изыскательские работы и строительство систем водоснабжения, водоотведения с применением современных материалов;

- обустройство и оснащение оборудованием объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

- обеспечение условий для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры (далее - инвестиционные программы);

- внедрение автоматизированной системы сбора, обработки и предоставления информации с узлов учета  в режиме реального времени (on-lane).

	Сроки реализации
	2015-2020

	Источники финансирования Программы
	Финансирование мероприятий,  осуществляется за счет:

- средств бюджета Республики Башкортостан;

- средств бюджета муниципального района Салаватский район;

- средств бюджета сельского поселения Алькинский сельсовет;

	Основные мероприятия Программы
	Перечень основных мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Программе

	Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы

 
	По системам коммунальной инфраструктуры в целом:

- строительство и введение в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры;

- доля средств бюджетных источников разных уровней в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры

По системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения:

- строительство  и ввод в эксплуатацию сетей;

По объектам, используемым для захоронения твердых бытовых отходов:

- контролируемая утилизация твердых бытовых отходов, улучшение экологической обстановки;

	Планируемые результаты реализации Программы
	- повышение  качества  и  надежности жилищно-коммунальных услуг;                            

 - строительство и ввод в эксплуатацию объектов коммунального хозяйства;

-  дальнейшая активизация жилищного строительства;

- подключение объектов капитального строительства к системе коммунальной инфраструктуры;

- улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Алькинский сельсовет

	Контроль за реализацией
	Администрация сельского поселения Алькинский сельсовет


Введение

Разработка Программы обусловлена необходимостью определения долгосрочных стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Алькинский сельсовет, формирования новых механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций в целях реализации Генерального  плана сельского поселения, повышения эффективности градостроительных решений.           

 

I. Прогноз развития сельского поселения Алькинский сельсовет и динамики потребления услуг организаций коммунального комплекса

Проведение анализа и оценки социально-экономического развития сельского поселения Алькинский сельсовет, а также построение на основе полученных данных прогнозов такого развития, являются этапом, предшествующим разработке основных мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Алькинский сельсовет  на 2015 - 2020 годы (далее - Программа).

1.1. Природные и климатические особенности территории 
Территория сельского поселения Алькинский сельсовет расположена в южной части административного района. Это самое крупное сельское поселение в районе, граничит с севера Салаватским, Малоязовским сельскими поселениями, с юга Ишимбаевским сельским поселением, а с запада и востока Челябинской областью.

1.1.1.Климат

Район расположен в северо-восточной лесостепной зоне, в Юрюзано – Айском агропочвенном районе.

Климатическая характеристика приводится по данным метеостанции Дуван, Справочника по климату СССР (1968 г.), ТСН 23-357-2004 РБ «Климат Республики Башкортостан» (2001 г.) и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Салаватский район относится к лесостепной климатической зоне. Климат – умеренно-континентальный, с холодной продолжительной зимой и жарким продолжительным летом.

Климатические параметры холодного периода года

Тепловой режим. Среднегодовая температура воздуха составляет +1,5ºС. Наиболее холодным месяцем является январь со среднемесячной температурой -15,0ºС. Самый жаркий месяц – июль со среднемесячной температурой +17,2ºС. Абсолютная минимальная температура воздуха составляет – 50ºС, абсолютная максимальная +38ºС.
Климатические параметры холодного периода года

1. Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С:

обеспеченностью 0,98:
 – 420С,

обеспеченностью 0,92: 
 – 390С.

2. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С:

обеспеченностью 0,98:
 – 390С,

обеспеченностью 0,92:
 – 360С.

3. Температура воздуха обеспеченностью 0,94:

            – 210С.

4. Абсолютная минимальная температура воздуха: 

 – 500С. 

5. Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 8,20 С.

6. Продолжительность (сут), суточной и средней температуры воздуха периода,   0 С, со среднесуточной температурой воздуха:

≤ 0° С – 169;


≤ 8° С – 228;

          ≤ 10° С – 227.

7. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 80 %.

8. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца 77 %.

9. Количество осадков за ноябрь - март составляет – 95 миллиметров.

10. Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV:

табл. № 1

	Станция
	Повторяемость направления ветра за XII-II/III-IV, %

	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	Дуван
	11/12
	5/6
	2/7
	6/8
	30/23
	27/20
	16/20
	2/5


11. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с:

табл. № 2

	Станция
	Повторяемость направления ветра по румбам за январь, м/с 

	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	Дуван
	3,5
	4,3
	5,6
	3,7
	4,1
	4,9
	5,1
	4,6


12. Средняя  скорость  ветра  за  три  наиболее  холодных  месяца  составляет 3,1 м/сек.

Климатические параметры теплого периода года.

1.Барометрическое давление – 976,2 гПа;

2. Температура воздуха, 0С:

обеспеченностью 0,99:

 +27,6;

обеспеченностью 0,98: 

 +24,8;

обеспеченностью 0,96: 

 +23,0;

обеспеченностью 0,95: 

 +21,3.

3. Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца составляет +24,90 С;

4. Абсолютная максимальная температура воздуха + 380 С;

5. Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца составляет +12,50 С;

6. Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца составляет 70 %;

7. Среднемесячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца – 56 %;

8. Количество осадков за апрель-октябрь составляет – 376 миллиметров;

9. Суточный максимум осадков – 72 миллиметра;

10. Преобладающее направление ветра за июнь – северное;

табл. № 3

	Станция
	Повторяемость направления ветра за июль-август, %

	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	м/ст. Дуван
	19
	9
	8
	6
	15
	13
	20
	11


11. Среднее число дней с росой за год – 68.

Средняя месячная и годовая температура воздуха, С 0:

табл. № 4

	Станция
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	м/ст. Дуван
	-15,0
	-13,7
	-7,1
	3,0
	10,6
	15,8
	17,2
	14,8
	9,3
	1,6
	-6,8
	-12,1
	1,5


Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с:

табл. № 5

	Станция
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	м/ст. Дуван
	2,9
	2,9
	2,8
	2,4
	2,4
	3,4
	3,3
	3,0


Суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность при безоблачном небе составляет 5770 МДж/м² за год. 

Зимой мощность снежного покрова достигает 40-60 см, вес снежного покрова на 1 м² горизонтальной поверхности, возможный 1 раз в 5 лет составляет 131 кг, в 50 лет – 217 кг. Средняя продолжительность периода с постоянным снежным покровом – 183 дня.
Опасные погодные явления:

- Метели. В зимний период сезон при усилении ветра более 6м/сек возникают метели, в среднем за год бывают 42 дней с метелью. Преобладают метели умеренной интенсивности южного и юго-западного направлений, вследствие чего рекомендуется ветро- и снегозащита селитебных территорий от ветров этих направлений планировочными средствами.

- Туманы. Среднегодовое число дней с туманом, в среднем, около 28, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа.

- Грозы. Среднегодовое число дней с грозами, в среднем около 31. 

Климатические условия для строительства 

По климатическому районированию территории России для строительства г. Давлеканово относиться к климатическому подрайону IB. Расчетная температура для проектирования отопления - 35ºС (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха меньше 8 ºС) 169 дней. максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 131 см, раз в 50 лет – 171 см.

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

1.1.2.Рельеф

Рельеф территории выражен горно-увалистым характером. Древнейший, докембрийский , этап геологоической истории завершился горообразованием и прекратились вулканические процессы. Образовавшиеся горные породы были смяты в складки и метоморфизованы под воздействием высоких температур и давлений.

В настоящее время они слагают фундамент платформы. В процессе разрушения горных пород и выравнивание территории в течение 150 млн.лет и господства океана в мезозойской эре Юрского периода и Меловый период рельеф постоянно изменялся. Абсолютная высота гор достигает до 480 метров: Бэлэкейтау-4.30 м,Борхоятау-4.5 м, Имэнтау, Сэйлтау, Идристау, Ослотау и другие.

2. Геологическое строение. Геологические условия. 
Экзогенные процессы. Инженерно- геологические условия. 
По инженерно-геологическим условиям Салаватский район делится на два подрайона: западная часть – благоприятная для градостроительного освоения; южная и восточная – неблагоприятные.

Западные холмисто-увалистые предгорья Урала протягиваются полосой вдоль передовых хребтов западного склона Уральских гор и значительно заселены на всем протяжении. Для территории характерны разнообразные равнинно-предгорные формы рельефа с крутизной поверхности и широким спектром геолого-литологических комплексов пород коренной основы.

Основанием для строиетльства служат преимущественно эллювиально-деллювиальные суглинистые-щебнистые отложения мощностью до 30 м.

На площади, где распространены верхнепермские терригенные и карбонатно-терригенные полускальные породы, и мощность элювно-делювия не превышает 3 - 4 м, основанием служат трещиноватые породы коренной основы. Участками распространены гипсы кунгурского яруса. Аллювиальные отложения в долинах основных рек, пересекающих предгорья, имеют мощность до 60 м и служат надежным основанием для строительства. В долинах мелких рек суглинистая часть преобладает при общей мощности аллювия до 12 м.

Здесь локально развит гипсовый карст, имеют место подмыв берегов рек, сложенных покровными отложениями и сравнительно неширокое развитие оврагов. Скорость подмыва берегов рек 0,2-2,5 м/год. Глубина залегание подземных вод в днищах речных долин 1-5, на других участках 5-10 м.

Южная и восточная части Салаватского района относятся к области низкогорных хребтов Западного склона Урала и представляет собой систему параллельных меридиональных хребтов и гряд с крутыми склонами и выпуклыми узкими водораздельными поверхностями. Абсолютные отметки водоразделов 500-900 м при превышении над днищами долин 250-600 м. Территория слабо заселена. Основанием для строительства сооружений служат преимущественно эллювиально-делювиальные суглинистые и аллювиальные супесчано-суглинистые и гравийно-песчано-галечниковые отложения мощностью до 12 м. на крутых склонах выходят коренные породы, а у подножий скапливаются облочные осыпи. Коренные основы представлены нижнепермскими карбонатно-тирригенными породами и другими полускальными, а также метаморфическими некарбонажными породами, содержащими линзы и прослои карбонатных скальных пород.

В целом низкогорные хребты западного склона Урала неблагоприятны для градостроительного освоения по условиям рельефа из-за преобладания крутых склонов и узких днищ речных долин с высоким положением уровня грунтовых вод и местами заболоченных. На склонах, покрытых карбонатными породами, отмечаются закарстованность, уровень подземных вод достигает 80-120 м.Уровень подземных вод на склонах с некарбонатными породами до 20 м. Площадки для освоения могут быть выявлены в межгорных долинах и на пологих склонах.

Гидрогеология

Территория Салаватского района входит в гидрогеологическую область Предуралья, которая делится на 2 района. Южная часть Салаватского района входит в гидрологический район предуральского краевого прогиба (подрайон Юрезано-Сылвенской депрессии), в пределах которого имеет распространение сложный водоносный комплекс нижнепермских и верхнекаменноугольных отложений. Воды слабо минерализованы. Лишь в отложениях, обогощенных гипсом, подземные воды имеют повышенную минерализацию.

Большими запасами обладают аллювиальные воды рек Ай и Юрюзань.

Северная часть района входит в район предуральского артезианского бассейна(район юго-восточной окраины русской платформы, подрайон пермско-башкирского свода). Для подрайона характерно отсутствие водоупорной галогенной толщи кунгура. Это способствует проникновению пресных вод на большие глубины до 300-500 м и дает возможность предположить, что территория данного подрайона является основной областью питания нижнее-пермских отложений, которые за пределами этого подрайона повсеместно погружаются под более молодые образования. Данный подрайон содержит большие запасы пресных подземных вод.

3.Гидрография
Территория сельсовета расчленена многочисленными мелкими и крупными речками, сухими логами, оврагами, балками, принадлежащими к бассейну реки Юрюзань. Река Юрюзань протекает в восточной части Алькинского сельсовета, по границе с Челябинской областью. 

Юрюзань – река, протекающая по территории Башкирии и Челябинской области, левый приток реки Уфы длиной 404 км. Берёт начало на Южном Урале, к северу от массива Ямантау. В верховьях течёт в глубокой долине. В среднем течении долина расширяется, а к устью, в пределах Уфимского плато, вновь суживается. Впадает в Павловское водохранилище. Питание реки смешанное, с преобладанием снегового. За весеннее половодье проходит около 60% годового стока. Летом дождевые паводки. Средний расход воды около 55 куб.м/сек. Замерзает во 2-й половине октября - начале декабря. Вскрывается в апреле, при ледоходе заторы. По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, речной бассейн реки –  Кама, речной подбассейн  реки – Белая, водохозяйственный участок реки –  Уфа от Нязепетровского г/у до Павловского г/у без р. Ай. Гидрографическую сеть сельского поселения формируют также речки и ручьи протяженностью менее 10км.



Перечень рек на  территории  сельского поселения


Алькинский сельсовет 

	№
	Наименование реки
	Место впадения 
	Протяженность

реки, км

	1
	р. Юрюзань
	Павловское водохранилище
	404

	2
	р. Усть-Канда
	р. Юрюзань
	30

	4
	р.Атняшязы
	р. Усть Кандра
	9


На территории сельского поселения расположен небольшой пруд, на притоке р.Усть-Канда .

4. Растительность и ландшафтно-рекреационная характеристика 
Территория района по характеру древесной, кустарниковой и травянистой растительности относится к северо-восточной лесостепной подзоне. Основной древесной растительностью является дуб на западе района, далее к востоку широколиственные леса, располагающиеся только по склонам возвышенностей.

По пониженным частям рельефа, в связи с более суровыми температурными условиями, вызванными инверсиями температур, широколиственные леса сменяются сосново-березовыми. Естественная степная растительность, уничтоженная на значительных площадях распашкой, сохраняется только отдельными участками. Она представлена, в основном, ковыльно-разнотравными, ковыльно-типчаковыми группировками на севере и юго-востоке района. Восточная часть района – Айская равнина – приближается по составу растительности к сибирскому типу лесостепи. 

Кустарниковая растительность представлена ивой, черемухой, рябиной, лещиной. Расположена она, главным образом, по водоразделам, по склонам долин рек, балок и оврагов.
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 1.2.Комплексная оценка территории 
Комплексная оценка территории является основой для принятия проектных решений генерального плана, разработки предложений по функциональному зонированию территории. Основной задачей комплексной оценки территории является выявление территориальных ресурсов для развития всех функциональных зон, обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения.

1.2.1.Оценка экологического состояния территории 
В результате сбора, обобщения и анализа состояния рассматриваемой территории можно сделать следующие выводы по экологической обстановке и наличии факторов экологического риска: территория испытывает среднедопустимую техногенную нагрузку, которая выражается в присутствии на территории химического загрязнения, а также влиянии физических факторов экологического риска от производственной деятельности сельхозпредприятий и автотранспорта. Источником загрязнения окружающей среды являются населенные пункты и промышленные объекты, расположенные в них.

Основные направления улучшения экологической обстановки:
В целях обеспечения экологической безопасности и формирования благоприятной среды проживания на территории проектирования следует предусматривать проведение следующих природоохранных мероприятий:

- исключение размещения промышленных объектов, являющихся дополнительными источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека;

- организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей;

- ландшафтное благоустройство, озеленение, выделение рекреационных зон на территориях населенных пунктов;

- использование экологически безопасных технологических и технических решений инженерного обеспечения территории;

- регламентированное использование территории санитарно-защитных зон,     водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы и охранных зон коммуникаций.

   1.2.2.Планировочные ограничения градостроительного развития территории 

В соответствии с Градостроительным кодексом ограничения на использование территории определяются на основе выделения зон с особыми условиями использования территории, а также природоохранных требований. На территории сельского поселения Алькинский сельсовет выделяются водоохранные зоны рек и ручьев: Юрюзань, Усть Канда, Атняшязы, Клюкля прибрежные защитные полосы, охранные зоны инженерных коммуникаций, санитарно-защитные полосы и разрывы.

В настоящее время прибрежные полосы рек и ручьев не установлены и эксплуатируются с нарушением экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ.

Водоохранные зоны
Для водных объектов водоохранные зоны устанавливаются в соответствии со ст. 6  и  65  Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006г. (действует с 01.01.2007г.)
Размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского поселения Алькинский сельсовет следующие:

	№
	Наименование реки
	Протяженность

реки, км
	Ширина

водоохраной зоны, м
	Ширина прибрежной защитной полосы, м
	Ширина

береговой

полосы, м

	1
	р. Юрюзань
	404
	200
	50
	20

	2
	р.Усть Канда
	30
	100
	50
	20

	3
	р.Атняшязы
	9
	50
	40
	5

	4
	ручей Клюкля
	5,5
	50
	40
	5


В границах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими

охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет  5 метров. 

Технические зоны и охранные зоны инженерных сооружений и коммуникаций


Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории сельского поселения выделяются следующие охранные зоны:

-  воздушных линий электропередач;

-  телефонных кабелей связи;

-  систем газоснабжения;     

-  сети водоснабжения;

-  газораспределительной сети;

-  транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей. Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» охранные зоны линий электропередач – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м – для ВЛ до 20 кВ, 15м – для ВЛ 35 кВ, 20 м -  для  ВЛ 110 кВ.

Охранные зоны линий и сооружений связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской  Федерации  от 09.06.95г. № 578.

Охранные зоны систем газоснабжения. Для  обеспечения   сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения  устанавливаются охранные зоны. По территории проектирования  проходит газопровод   высокого давления I категории – 0, 6 – 1,2 Мпа , а также газопровод высокого давления II категории  – 0,3- 0,6 Мпа. Охранная  зона вдоль трассы газопровода в соответствии  с   СП   42-101-2003   составляет  10 метров от I категории и 7 метров от II категории.  В пределах  охранной  зоны  запрещается   производить   строительство  зданий  и  сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, производить земляные и дорожные работы. 
Санитарно-защитные зоны предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия,  группы  предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися  источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье  человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- для создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- для организации дополнительных озелененных площадей,  обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха  и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств  и  объектов.  Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном  порядке  методам расчета  рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.
1.3. Современное состояние территории 

Территория сельского поселения Алькинский сельсовет муниципального района Салаватский район находится на западном склоне Урала, в северо-восточной части Башкортостан, на юге Салаватского района. Алькинский сельсовет граничит с севера Салаватским, Малоязовским сельскими поселениями, с юга Ишимбаевским сельским поселением, а с запада и востока Челябинской областью.

 Планировочный каркас территории сельского поселения Алькинский сельсовет создают автомобильная дорога республиканского значения: Верхие Киги Сатка – автодорога Самара - Челябинск  и автомобильные дороги местного значения, соединяющие населенные пункты сельского поселения с центром сельского поселения с. Алькино.

Рассматривая градостроительное развитие сельского поселения Алькинский сельсовет, необходимо учитывать:

- условия для обеспечения экологически устойчивого состояния территории, организации единого экологического каркаса;

- возможность создания единых региональных систем инженерной и транспортной инфраструктур,  рекреационных систем.

Градостроительный потенциал территории

В административных границах сельского поселения Алькинский сельсовет расположено 5 населенных пунктов, из которых с. Алькино является крупным, д. Новые Каратавлы и д.Юнусово являются  средними, д. Идрисово и д. Юлаево – малыми.
Село Алькино – административный центр сельского поселения Алькинский сельсовет с населением 624 человека. Село расположено в центре  сельского поселения, в 12 км от районного центра с.Малояз, в 13 км от ближайшей железнодорожной станции п.Кропачево и в 140 км от республиканского центра г.Уфы.
В 1,5 км  северо-восточнее окраины села проходит автодорога республиканского значения  Верхие Киги - Сатка – автодорога Самара – Челябинск и территория ограничена водоохраной зоной от реки Усть-Канда.

Деревня Идрисово расположена в 7 км юго-восточнее административного центра сельского поселения с.Алькино. Население – 200 человек.

С юго-западной стороны деревни проходит дорога местного значения, соединяющая деревню с автомобильной дорогой республиканского значения  Верхие Киги Сатка – автодорога Самара – Челябинск. Территория деревни ограничена с южной стороны водоохранной зоной от ручья Клюкля, с востока – лесным массивом, с севера санитарно-защитной зоной от МТФ. 

Деревня Новые Каратавлы расположена в 7 км северо - восточнее административного центра сельского поселения с.Алькино. Население – 440 человек.

По юго – восточной окраине деревни проходит автодорога республиканского значения  Верхие Киги Сатка – автодорога Самара – Челябинск и территория ограничена водоохраной зоной от реки Юрюзань. Территория деревни ограничена с западной, северной и восточной стороны лесным фондом.

Деревня Юлаево расположена в 8 км северо - западнее административного центра сельского поселения с.Алькино. Население – 161 человек.

С восточной окраины деревни проходит автодорога местного значения ,которая и связывает ее с административным центром с. Алькино. Деревня находится на границе Республики Башкортостан и граничит с запада с Челябинской областью. С южной и восточной части деревня ограничена лесным фондом.
Деревня Юнусово расположена в 4 км юго-западнее административного центра сельского поселения с. Алькино. Население – 327 человек.
В 500 метрах юго-восточнее окраины деревни проходит автодорога республиканского значения  Верхие Киги Сатка – автодорога Самара –Челябинск и территория ограничена водоохраной зоной от притока реки Усть Канда. Территория деревни ограничена с севера, запада и востока лесным массивом.

1.4. Социально-экономическое развитие территории  
1. 4.1. Демографическая структура населения 

Постоянное население сельского поселения Алькинский сельсовет по состоянию на 2013г. составляет 1752 человека. За период 2002-2013 гг. численность населения сельского поселения увеличилась на 260 человек или 8,0 %.
Динамика населения сельского поселения Алькинский сельсовет 

	№

п/п
	Наименование

населенных

пунктов
	Перепись,

2002 год

(чел.)
	Численность

населения

2013г.
	Изменения населения чел. / %
	Общее

количест-

во семей

	1
	с. Алькино
	533
	624
	+91 / +7,9
	176

	2
	д. Идрисово
	188
	200
	+12 / +3,1
	61

	3
	д.Новые Каратавлы
	354
	440
	+86 /+10,8
	112

	4
	д. Юлаево
	140
	161
	+21 /+7,0
	53

	5
	д. Юнусово
	277
	327
	+50 /+8,3
	82

	
	Итого
	1492
	1752
	+260 /+8,0
	484


Общее количество семей  в сельсовете – 484, средний размер семьи по сельсовету составляет 3,62 человека.

Возрастная структура населения сельского поселения

Алькинский сельсовет
	Насел.пункт

Возрастные группы

 (чел.)
	с. Алькино
	д.Идрисово
	д. Новые Каратавлы
	д. Юлаево
	д. Юнусово

	До 7 лет
	76
	16
	53
	22
	41

	От 7 до 16 лет
	80
	28
	55
	20
	36

	Старше 55 лет женщин
	70
	22
	44
	15
	29

	Старше 60 лет мужчин
	30
	9
	16
	13
	8

	16-55 лет женщин
	169
	54
	132
	44
	88

	16-60 лет мужчин
	199
	71
	140
	47
	125

	Всего населения в поселке
	624
	200
	440
	161
	327


	№

п/п
	Наименование

населенных пунктов
	Количество населения

(всего) чел.
	В том числе:

	
	
	
	В трудо-способном возрасте
	Дети до

16 лет
	Пенсио-неры

	1
	с. Алькино
	624
	368
	156
	100

	2
	д. Идрисово
	200
	125
	44
	31

	3
	д. Новые Каратавлы
	440
	272
	108
	60

	4
	д. Юлаево
	161
	91
	42
	28

	5
	д. Юнусово
	327
	213
	77
	37

	
	 Итого:
	1752
	1069
	427
	256

	
	
	100%
	61,0%
	24,4%
	14,6%


1.4.2.Трудовые ресурсы и занятость населения  

Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Алькинский сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Оценка трудовых ресурсов
	Категория населения
	Современное состояние (2013г.)

	
	чел.
	%

	Численность населения, всего
	1752
	100,0

	Население в трудоспособном возрасте
	1069
	61,0

	Работающие лица старше трудоспособного  возраста
	77
	30% возрастной группы пенсионеров

	Итого трудовые ресурсы (экономически активное

население)
	1146
	65,4


Целью проведения анализа по выделенным направлениям является установление взаимосвязей между всеми основными показателями развития сельского поселения Алькинский сельсовет и оценка их влияния на тенденции развития систем коммунальной инфраструктуры. Планирование всех мероприятий в рамках Программы зависит от уровня и прогноза развития каждого из направлений.

 1.4.3. Состояние коммунальной инфраструктуры
Одним из основных факторов, влияющих на формирование Программы, является состояние коммунальной инфраструктуры. Привлечение инвестиций в коммунальное хозяйство необходимо для развития коммунальной инфраструктуры в поселении, строительство объектов и проектно-изыскательские работы  с учетом перспективного строительства предусмотренного Генеральным планом.

1.4.3.1. Жилая застройка
В настоящее время в сельском поселении Алькинский сельсовет зарегистрированное население составляет 1752 человека.

Таблица 1.Характеристика жилого фонда по состоянию на 2015 г. 

	№
	Наименование

населенного пункта
	Каменных

жилых домов, 

м2
	Деревянных жилых домов, м2
	Общая

площадь,

м2

	1
	с.Алькино
	1120
	9902
	11022

	2
	д. Идрисово
	-
	3671,8
	3671,8

	3
	д. Новые Каратавлы
	264
	5175,8
	5439,8

	4
	д. Юлаево
	162
	2730,9
	2892,9

	5
	д. Юнусово
	90
	4469,6
	4559,6

	
	Итого
	1636
	25950,1
	27586,1


Средняя жилищная обеспеченность по состоянию на 2015 год составляет 15,7 м2/чел. 

1.4.3.2. Водоснабжение и канализация
Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Алькинский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Салаватский район и, в частности, сельское поселение Алькинский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

        В настоящее время сети организованного водоотведения и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Алькинский сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Навозосодержащие стоки от животноводческих ферм нерегулярно и без предварительной обработки вывозятся на поля.

Услуги по водоснабжению потребителей сельского поселения Алькинский сельсовет муниципального района Салаватский район  на сегодняшний день не предоставляет ни одна организация.  В настоящее время готовятся правоустанавливающие документы на объекты водоснабжения. После получения документов в 2015 году планируется проведение аукциона по обслуживанию водопроводных сетей.  

Водоснабжение      всех     населённых     пунктов      поселения , кроме д.Идрисово     осуществляется из   артезианских,   источников   при   постоянной работе 4 скважин. 95% поставляемой в систему воды идет на нужды населения.

Состояние     водопроводных     сетей     оценивается      как     крайне не удовлетворительное. Наибольшая часть оборудования водоснабжения введена в эксплуатацию более двух десятков лет назад. В ветхом состоянии находится 5500 м. водопровода и 2 водонапорные башни. 

Для существующей в поселении системы водоснабжение характерны порывы водопроводной сети. Основные показатели системы водоснабжения приведены в таблице 2.

Таблица 2. 

	№ п/п
	Водонапорные башни (ед.)
	Водопроводы (км.)
	Водоразборные колонки (ед.)

	
	Наличие
	Требует реконструкция
	Наличие 
	Требует реконструкция
	Наличие
	Требует реконструкция

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	4
	2
	9,6
	5,5
	33
	20


Основные показатели системы водоснабжения сельского поселения Алькинский сельсовет
Наиболее остро проблема снабжения водой стоит в д.Идрисово, где водоснабжение населения осуществляется из естественных водоемов. 
Действующий тариф на водоснабжение утверждается Государственным комитетом по тарифам Республики Башкортостан. Из-за отсутствия правоустанавливающих документов тариф отсутствует. В 2015 году этот недостаток планируется устранить. Только 20% жилых домов в населенных пунктах подключены к водопроводным сетям. Еще 41% населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 39% населения получает воду из колодцев.

Основными задачами на 2015-2020 г.г. являются: 

-
обеспечение населения населенных пунктов сельского поселения и его предприятий хозяйственно-питьевой водой в необходимом количестве и качестве, соответствующем установленным стандартам «Вода питьевая»;

-
поддержание сетей водоснабжения и водоотведения, оборудования объектов водоснабжения в технически исправном и работоспособном состоянии;

-
обеспечение качественной очистки сточных вод в соответствии с нормативами, установленными органами государственного контроля;

-
снижение потребления энергетических ресурсов. 

1.4.3.3. Теплоснабжение
Центральное теплоснабжение в сельском поселении отсутствует. Печное и газовое  отопление жилых домов и учреждений осуществляется твердым и газовым топливом. 
1.4.3.4. Захоронение твердых бытовых отходов
Ежегодно на территории поселения образуется около 1900 т. твердых бытовых отходов, 

Бытовые отходы от организаций и жилого сектора мусор вывозятся для захоронения на свалки самовывозом, расположенные в 1,5 км от границ населенных пунктов

Площадь участков – 9,5 га. Под размещение твердых бытовых отходов занято 7 га. Свалки во всех населенных пунктах несанкционированны. 

В настоящее время норма накопления отходов по сельскому поселению составляет 1,5-2,06 м3/год/чел.

В задачу санитарной очистки сельского поселения входит сбор, удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов от всех зданий и домовладений, а так же выполнение работ по летней и зимней уборке улиц в целях обеспечения чистоты проездов и безопасности движения. Учитывая  объективный рост бытовых отходов  в летнее время (за счет притока туристов и отдыхающих), для определения необходимого объема работ по очистке от ТБО на перспективу до 2020 года норма накопления твердых бытовых отходов, включая утиль и уличный смет, принимаются в год на постоянного жителя:

· 2015-2016 г. – 1,8 куб. м.

· 2016-2017г. - 1,9 куб. м.

· 2017-2018 г.-  1,9 куб. м;

· 2018-2019г. – 2.0  куб. м;

· 2019-2020 г. – 2.0 куб. м.

В соответствии с этими нормами количество ТБО на втором этапе  составит– 2.5 тыс. м3 и на третьем этапе – 2,7 тыс. м3 

1.4.3.5. Электроснабжение

Все населенные пункты сельского поселения по состоянию на 01.01.2015 года  снабжаются электроэнергией от сетей северо-восточного филиала ООО «БашРЭС».

Распределение электроэнергии в сельском поселении производится от подстанций  110/35/10 и 35/10кВ по воздушным линиям 35 и 10кВ до распределительных подстанций 10/0,4кВ, а от них по воздушным и кабельным сетям 0,4кВ до объектов потребления. Количество трансформаторов, установленных в населенных пунктах -22:

в с.Алькино - 9,

в д.Идрисово - 3,

в д.Новые Каратавлы -4,

в д. Юлаево – 3,

в д. Юнусово - 3 .

 В целом удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 53,5 кВт/мес., с учетом нагрузок по наружному освещению,  электроснабжению объектов социальной сферы, а также практики использования электрической энергии на нужды отопления населения бытовыми электроприборами. Указанный показатель незначительно, но выше установленного норматива потребления электроэнергии на одного жителя Башкирии в 50 кВт/ч. 

С учетом указанной тенденции ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в поселении в 2020 году на жилищно-коммунальные нужды снизится. Учитывая, что доля электропотребления на жилищно-коммунальные нужды в общем объеме электропотребления составит ~ 35%, существующий на текущий момент резерв трансформаторной мощности на действующих подстанциях достаточен для покрытия нагрузки. Наряду с этим ввиду расширения границ населенных пунктов потребуется установка распределительных подстанций 10/0,4кВ, а от них подведение воздушных и кабельных сетей 0,4кВ до объектов потребления и модернизация действующих объектов энергоснабжения.

1.4.3.6. Газоснабжение

Газоснабжение Алькинского сельсовета осуществляется от АГРС, расположенного в с. Малояз. В Алькинском сельсовете газифицированы 2 населенных пунка – с.Алькино и д.Новые Каратавлы. Газ высокого давления по газопроводу условным диаметром 300 мм  поступает в АГРС села Малояз, далее распределяется по населенным пунктам – д.Новые Каратавлы и с.Алькино . Другие населенные пункты сельского поселения не газифицированы.
Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Алькинского сельсовета являются: жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

Отопление индивидуальной застройки с. Алькино и д.Новые Каратавлы - газовое  (от индивидуальных источников тепла). Во всех остальных населенных пунктах (д.Идрисово, д. Юлаево, д.Юнусово)  теплоснабжение – печное.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;
- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа..

 II. План мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Алькинский сельсовет 
на 2015 - 2020 годы
С целью повышения эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры жизнеобеспечения сельского поселения Алькинский сельсовет, обеспечения возможности подключения строящегося жилья и объектов социально-культурного, бытового и промышленного назначения к объектам системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения, предлагается выполнить мероприятия по комплексному развитию системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Алькинский сельсовет на 2015 – 2017 годы (Приложение № 1 к данной Программе), а именно по разделам:

2.1. Водоотведение
Для повышения обеспеченности населения питьевой водой требуется провести проектно-сметные работы по строительству новой водопроводной сети в д.Идрисово протяженностью 2 км, в д.Юнусово протяженностью 3 км. Также капитальный ремонт водонапорных башен в д.Юлаево и в д.Новые Каратавлы. 

2.2. Теплоснабжение
В поселении имеется печное и газовое отопление в жилых домах и квартирах. Ведется работы по агитации подключения домов уже существующим газовым сетям. Планируется строительство в д.Новые Каратавлы 3 км наружного газопровода, строительство межпоселкового газопровода Алькино-Юлаево – 8 км и уличный газопровод в д.Юлаево 2.2. км. Также нужно внести предложение по планированию 100% газификации всех населенных пунктов. 

2.3. Захоронение твердых бытовых отходов
Предусматриваемая Программа системы и организации работ по санитарной очистке территории поселения остается планово-регулярной для всех жилых и общественных зданий, независимо от степени их благоустройства.

Существующая свалка сохраняется.

Несанкционированные свалки в поселении подлежат ликвидации.

Для улучшения экологического и санитарного состояния поселения, решения комплекса работ по организации, сбору, удалению и уборки территории поселения наряду с проектированием и строительством объектов по обезвреживанию отходов следует разработать проект «Генеральная схема очистки поселения», удовлетворяющий всем требованиям действующих строительных и санитарных норм.
III. Механизм реализации программы
Настоящая Программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для модернизации коммунальной инфраструктуры поселения. В реализации мероприятий программы предусматривается участие Администрации сельского поселения Алькинский сельсовет.

Механизм реализации Программы определяется инвестиционными Программами организаций коммунального комплекса, муниципальными целевыми Программами, долгосрочными целевыми Программами и муниципальными правовыми актами сельского поселения Алькинский сельсовет в сфере градостроительства и развития систем коммунальной инфраструктуры (далее - локальные программы).

На основании утвержденной Программы организации коммунального комплекса разрабатывают по объектную проектно-сметную документацию, которая проходит экспертизу в установленном порядке. Стоимость разработки и экспертизы проектно-сметной документации учитывается в общем объеме финансовых потребностей для реализации настоящей Программы.

Размещение муниципальных заказов по реализации Программных мероприятий должно осуществляться на конкурсной основе.

Отчетные данные о реализации Программы и анализ фактически достигнутых результатов реализации Программы, с указанием источников финансирования, формируются по каждой локальной программе.

IV. Ресурсное обеспечение программы
С целью реализации программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Алькинский сельсовет планируется привлечь финансовые средства республиканского и местного бюджетов, собственные средства организаций коммунального комплекса, средства, полученные в качестве платы за подключение к инженерным сетям, а также инвестиционной составляющей к тарифу за коммунальные услуги.

 

V. Контроль за ходом реализации программы
Администрация сельского поселения Алькинский сельсовет ежегодно представляет на заседание Совета сельского поселения отчет о ходе реализации программы, одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год.
Приложение 

 к Программе комплексного развития систем
 коммунальной инфраструктуры   сельского поселения 
Алькинский сельсовет на 2015-2020 годы

	Мероприятия 

	 по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

	сельского поселения Алькинский сельсовет  муниципального района Салаватский район на 2015 – 2020 годы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.          Электроснабжение                                                                                                                                                                                                                                   

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. измерения
	Протяж. сети (км/шт)
	Прогнозн. удельная стоимость стр-ва
	Прогноз затрат всего (млн. руб.)
	 
	Предполаг. источник финансиров.

	
	
	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	12
	14
	15
	17
	18
	20
	21

	1.1.
	Восстановление уличного освещения по населенным пунктам
	км
	3,2
	 
	0.45
	0,15
	 
	 
	 
	 
	0,30
	РБ-70%,МО-30%

	 
	Итого
	 
	 
	 
	0.45
	0,15
	0
	0
	 
	 
	0,30
	 

	2. Водоснабжение                                                                                                                                                                                                                                

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. измерения
	Протяж.сети(км/шт)
	Прогнозн. удельная стоимость стр-ва
	Прогноз затрат всего (млн. руб.)
	 
	Предполаг. источник финансиров.

	
	
	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	12
	14
	15
	17
	18
	20
	21

	1.1.
	д.Идрисово,строительство водопровода
	км
	2
	 
	1,00
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	Бюджет РБ

	1.2.
	д.Юнусово,строительство водопровода
	км
	3
	 
	2,50
	1,0
	1,5
	 
	 
	 
	 
	Бюджет РБ

	1.3.
	д.Юлаево, капитальный ремонт водонапорной башни.
	 
	 
	 
	0,50
	 
	0,5
	 
	 
	 
	 
	Бюджет РБ

	1.4.
	д.Н-Каратавлы, капитальный ремонт водонапорной башни.
	 
	 
	 
	0,50
	 
	0,5
	 
	 
	 
	 
	Бюджет РБ

	 
	Итого
	 
	5
	 
	4,50
	2,0
	2,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	3.   Газопровод                                                                                                                                                                                                                                 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. измерения
	Протяж.сети(км/шт)
	Прогнозн. удельная стоимость стр-ва
	Прогноз затрат всего (млн. руб.)
	 
	Предполаг. источник финансиров.

	
	
	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	12
	14
	15
	17
	18
	20
	21

	1.2.
	д.Новые Каратавлы,наружний газопровод
	км
	3,0
	 
	2,80
	 
	1,4
	1,4
	 
	 
	 
	Бюджет РБ

	1.3.
	с.Юлаево,межпоселковый газопроводАлькино-Юлаево -8 км. , уличный 2,2 км. 
	км
	10,2
	 
	11,30
	 
	7,0
	4,30
	 
	 
	 
	Бюджет РБ

	 
	Итого
	 
	13,2
	 
	14,10
	0,0
	8,4
	5,7
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	4.    Сбор и утилизация твердых и жидких бытовых отходов                                                                                                                                                                                                       

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. измерения
	Протяж.сети(км/шт)
	Прогнозн. удельная стоимость стр-ва
	Прогноз затрат всего (млн. руб.)
	 
	Предполаг. источник финансиров.

	
	
	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	12
	14
	15
	17
	18
	20
	21

	1
	Разработка проектной документации санкционированных свалок 
	 
	 
	 
	0.1
	0.1
	 
	 
	 
	 
	 
	Бюджет МО

	 
	Итого
	 
	 
	 
	0,10
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	Всего по программе
	 
	 
	 
	19,15
	2,3
	10,9
	5,7
	0,0
	0,0
	0,3
	 


